192.168.16.0/22 chia thành 5 subnet

Ta có 232-22 = 210 = 1024 địa chỉ có thể có

1024/8 = 128 = 23 là địa chỉ của mỗi subnet

192 thuộc lớp C có 255.255.255.0

Đổi ra nhị phân sẽ là 11111111. 11111111. 11111111.00000000

Mà 1024 là 10000000 (\*)

Thế (\*) vào 00000000

Ta được 11111111. 11111111. 11111111.10000000

Sẽ có 25 số 1

Thì ta sẽ đc các subnet sau:

Subnet 1:

192.168.16.0/25

192.168.16.127/25

Subnet 1:

192.168.16.0/25

192.168.16.127/25

Subnet 2:

192.168.16.128/25

192.168.16.255/25

Subnet 3:

192.168.17.0/25

192.168.17.127/25

Subnet 4:

192.168.16.128/25

192.168.16.255/25

Subnet 5:

192.168.18.0/25

192.168.18.127/25